1. **Le permis de conduire de catégorie G permet de conduire:**
2. Les tracteurs
3. Les bus
4. Les camions
5. **Sur une chaussée, sont peintes des lignes blanches et jaunes ; de quel marquage faut il tenir compte:**
6. Blanc
7. Jaune
8. rouge
9. **peut-on circuler de nuit en agglomération seulement avec les veilleuses:**
10. oui
11. non
12. de jour seulement
13. **les indices nous permettant de repérer une intersection sont:**
14. balise j3 - marquage au sol - panneaux de direction
15. balise j6 - panneaux de direction – véhicules débouchant sur les routes transversales
16. balise j5 – marquage au sol – interruption d’une rangée d’arbre
17. **cas de stationnement gênant:**
18. Aire de stationnement
19. Aire de repos
20. Bouche d’incendie
21. **Après un accident, l’assurance ne peut pas nous couvrir encas de:**
22. Conduite sans permis correspondant
23. Excès de vitesse
24. Défaut de pneu de secours
25. **La manœuvre la plus meurtrière de la circulation routière est:**
26. Le croisement
27. Le déplacement
28. Lamarche arrière
29. **Sur les routes de montagne, pour faciliter le croisement:**
30. Le véhicule lourd doit faire la marche arrière
31. Le véhicule unique doit faire la marche arrière
32. Les deux doivent serrer à droite
33. **Ne jamais descendre une pente le moteur coupé, car:**
34. Le frein moteur continuera à fonctionner
35. Le frein et la direction risquent de ne plus fonctionner
36. La direction sera plus sensible
37. **La voie supplémentaire ajoutée à droite de la chaussée dans les côtes en général est:**
38. Facultatif pour les véhicules circulant à une vitesse inférieure ou égala à 60km/h
39. Obligatoire pour les véhicules circulant à une vitesse inférieure ou égala à 110km/h
40. Obligatoire pour les véhicules circulant à une vitesse inférieure ou égala à 60km/h
41. **Les véhicules à chenilles sont autorisés à circuler:**
42. Sur les routes bitumées
43. Sur l’axe lourd
44. Sur les rutes en terre
45. **La circulation des engins de travaux publique n’est pas conseillée sur les routes à grande circulation à cause:**
46. De la vitesse réduite
47. Phare
48. pneu
49. **les panneaux du type b6 ont le fond bleu et ont une bordure rouge, et entourée d’un listel blanc. De quelpanneau s’agit-il:**
50. de danger
51. d’interdiction
52. de stationnement
53. **un certificat de visite technique délivré dans un état de la CEMAC est:**
54. Valable de plein droit dans les autres états membres
55. Valable uniquement dans le pays l’ayant établi
56. Non valable dans les autres états
57. **Sous le sigle du logo d’une plaque d’immatriculation CEMAC, R.G signifie:**
58. République guinéenne
59. République ghanéenne
60. République gabonaise
61. **Un véhicule peut ralentir, s’arrêter s’une façon sure, rapide et efficace grâce :**
62. Au frein de service
63. Au frein de stationnement
64. Au frein moteur
65. **Lorsque le champ de visibilité n’est pas sufisant, le conducteur doit être guidé par:**
66. Le convoyeur
67. Le rétroviseur intérieur
68. Les rétroviseurs extérieurs
69. **L’admission est un cycle du moteur pendant lequel:**
70. Le piston est au point mort haut
71. Le piston est au point mort bas
72. Le gaz brulé est échappé par la soupape d’échappement
73. **Pour stationner dans une forte pente, il est conseillé de braquer les roues:**
74. Vers le trottoir
75. La chaussée
76. Tout droit
77. **Dans certaines montées importantes, une voie supplémentaire est ajoutée pour les véhicules lents :**
78. A droite
79. A gauche
80. Au milieu